什么事功能梯度的涂层

什么是热应力？

可预见性

等离子喷涂：

等离子喷涂是以等离子弧作热源将喷涂粉末材料在等离子弧焰流中加热到熔化或半熔化状态用高速气流将其吹成微小颗粒，喷射到经过处理的工件表面，形成牢固的覆盖层